|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **梧州临港经济区循环片区（扩园二期）鑫源地块污水临时提升工程机械作业台班清单表** | | | |
|  | | | |
| **序号** | **名称、规格、型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 0.638 |
| 2 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班 | 4.400 |
| 3 | 履带式单斗挖掘机长臂 | 台班 | 2.451 |
| 4 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.380 |
| 5 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.970 |
| 6 | 灰浆搅拌机输送量 200/h | 台班 | 1.810 |
| 7 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.010 |
| 8 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 0.590 |
| 9 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.010 |
| 10 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.060 |
| 11 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.030 |
| 12 | 载重汽车装载质量 8t | 台班 | 0.654 |
| 13 | 载重汽车装载质量 20t | 台班 | 1.260 |
| 14 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 0.054 |
| 15 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班 | 7.010 |
| 16 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.096 |
| 17 | 平板拖车组装载质量 30t | 台班 | 0.630 |
| 18 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.130 |
| 19 | 汽车式起重机提升质量 12t | 台班 | 0.040 |
| 20 | 汽车式起重机提升质量 16t | 台班 | 0.999 |
| 21 | 汽车式起重机提升质量 20t | 台班 | 1.000 |
| 22 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | 60.210 |
| 23 | 手扶式振动压实机工作质量 1t | 台班 | 162.341 |
| 24 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班 | 0.490 |
| 25 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班 | 0.360 |
| 26 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班 | 0.630 |
| 27 | 管子套丝机 φ159mm | 台班 | 0.390 |
| 28 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班 | 1.710 |
| 29 | 木工双面压刨床刨削宽度 600mm | 台班 | 0.450 |
| 30 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.520 |
| 31 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 1.680 |
| 32 | 交流电弧焊机容量 21kV·A | 台班 | 1.600 |
| 33 | 交流电弧焊机容量 32kV·A | 台班 | 1.390 |
| 34 | 对焊机容量 75kV·A | 台班 | 0.270 |
| 35 | 热熔对接焊机直径 160mm | 台班 | 0.630 |
| 36 | 热熔对接焊机直径 250mm | 台班 | 53.680 |
| 37 | 洒水车罐容量10000L | 台班 | 1.320 |
| 38 | 泥浆泵出口直径 100mm | 台班 | 4.320 |
| 39 | 试压泵压力 60MPa | 台班 | 0.660 |
| 40 | 电锤 功率520W | 台班 | 0.780 |
| 42 |  |  |  |